# Auto8700 패치 상태 — v235

- `[코드반영]` 저장된 Y 좌표가 화면 아래 또는 다른 모니터에 있어도 시작 시 주 모니터 작업영역 안으로 보정
- `[코드반영]` 250ms 뒤 mapped/viewable·Win32 visible·실제 창 사각형 재검증
- `[코드반영]` 검증 실패 시 `FORCE_VISIBLE`로 위치 재적용 후 설정 저장
- `[코드반영]` UI 생성·배치·표시 단계별 상세 로그
- `[유지]` `전체종료` 시 WS8771·Analyze8780·RTC8790_8791 종료, Chrome/CDP 유지
- `[검증대기]` 실제 Windows에서 창 표시와 종료 동작
