# w7rtc8790_91

## 1) 현재 버전
- w7rtc8790_91 v1.0.0
- Windows 7 / Python 3.8.10 전용 간소화판

## 2) 기준 파일
- 원본: RTC8790_8791.zip
- 실행 파일: `w7rtc8790_91.py`
- 실행 배치: `run_w7rtc8790_91.bat`

## 3) 완료 기능
- 전체 바탕화면 JPEG 캡처
- HTTP 8790 / WebSocket 8791 고정 실행
- 브라우저 원격 화면 표시
- 마우스 이동·클릭·드래그·휠
- 기본 키보드 입력
- 시작 시 UPnP 8790/8791 자동 개방
- 외부 URL 자동 생성 및 클립보드 복사
- UPnP 실패 시 LAN URL 생성 및 복사
- 종료 시 UPnP 매핑 해제
- Python 3.8 호환 의존성 고정

## 4) 다음 작업
- Windows 7 실기에서 패키지 설치와 miniupnpc DLL 로딩 확인
- 실제 공유기에서 UPnP 및 외부 접속 확인
- 한글 IME 입력은 실기 검증 후 필요 시 별도 보강

## 5) 변경 이유
- 기존 프로젝트의 파일전송, 클립보드 동기화, AI 스냅샷, 모니터 실험, 복잡한 설정 UI를 제거해 Windows 7용 원격 화면/제어에 집중
- Python 3.12 및 최신 websockets 전용 구조를 Python 3.8.10 + websockets 10.4 구조로 교체
- 실행 즉시 외부 URL을 만들고 복사하는 단순 동작으로 개편
